q q1 protok do prvni nadrze

[l/s]

nasobvic

nasobic3 nasobic2 nasobic1

nasobic 3 nasobic 1 nasobic

d2 d2 prumer odtoku z B [m] d1 d prumer spojovaci trubice [m]

v2 V0B pocatecni objem druhe nadrze[l] v1 V0 pocatecni objem prvni nadrze [l]

simout

To Workspace

Sign

Scope

s2 S2 [m2] s1 S1 [m2] signal1

signal2

signal1

signal2

1 s xo Integrator1

1 s xo Integrator

f(u)

Fcn1

|u| Abs sqrt(20*u)*u[2]

(2*h*g)(^1/2)*d2 obsah podstavy 1. nadrze [m^2]

obsah podstavy 2.nadrz[m^2] hladina v 1. nadrzi

zmena vysky hladiny pritok do prvni nadrze[l/s]